**SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti**  **Novi trg 2**  **1000 Ljubljana** |
| **Oznaka javnega naročila** | 10N170532 |
| **Predmet javnega naročila** | **Izdelava, dobava in montaža notranje opreme prostorov Logističnega centra ZRC SAZU na Igu v katerem bo imela mesto Raziskovalna postaja Barje** |

|  |
| --- |
| **DODATNI OPIS** |
| **VELJA ZA SKLOP 2:**  Ponudnik zagotavlja, da skladno s prilogo 8 iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3) (točka 8.1) ponujeno blago v celoti izpolnjuje naslednje zahteve:   * Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.   **DOKAZILO:**  Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, in njihovo težo in podpisan obrazec ePRO – Specifikacije z izjavo, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve (ta dokument)   * Premazi kovinskih elementov ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/20084:   – R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),  – R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.),  – R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),  – R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),  – R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),  – R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),  – R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),  – R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),  – R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),  – R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),  – R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.),  – R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),  – R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.),  – R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),  – R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),  – R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.),  – R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),  – R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),  – R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),  – R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),  – R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),  – R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),  – R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),  – R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.).  Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:  – R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),  – R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),  – R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.).  **DOKAZILO:**  Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  – podpisan obrazec ePRO – Specifikacije z izjavo, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve (ta dokument)   * Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).   **DOKAZILO:**  Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  – podpisan obrazec ePRO – Specifikacije z izjavo, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve (ta dokument)   * Embalaža mora biti:   – iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali  – iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.  **DOKAZILO:**  Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  – podpisan obrazec ePRO – Specifikacije z izjavo, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve (ta dokument) |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom ter zahtevam navedenim v Popisu in predračunu ter Specifikacijah, tehnični dokumentaciji in načrtu opreme.

V/na       , dne

Ime in priimek:

Žig in podpis: